项目需求
为迎接学院 2026 级新生，拟于2026年11月18日在通达学院体育馆开展南京邮电大学通达学院2026年迎新晚会暨第十三届科技文化节开幕式，旨在通过精心策划的启动仪式，增强新生的归属感与认同感。本次活动需提前统筹部署、细化流程，通过专业的场地搭建与流程配合，打造一场庄重且富有活力的迎新盛典，为通达学院26级新生开启大学篇章留下美好记忆。​
（一）主舞台搭建​
服务目标：搭建符合晚会主题、兼具美观与实用性的主舞台，确保舞台结构安全稳固。设置与主舞台尺寸匹配的LED大屏，视觉效果契合高校迎新晚会青春向上的氛围，为科技文化节启动仪式提供优质展示平台。
（二）灯光、音响、视频系统控制​
服务目标：保障灯光、音响、视频系统运行稳定，根据活动流程精准调控，通过光影变化、音效烘托、视频展示，增强晚会的感染力与观赏性，提升新生的现场体验。​
（三）启动仪式环节装置设置及主屏效果配合​
服务目标：设计并布置大学生科技文化节启动仪式装置，确保装置与活动主题高度契合，同时实现启动环节与主屏画面的无缝衔接，现场画面能在大屏呈现，营造仪式感。​
（四）会场内观众座椅设置​
服务目标：根据观众人数与会场布局，合理摆放内场座椅，保证座椅舒适整齐，拍手器、荧光棒等互动道具完备，通道畅通无阻，体现对嘉宾的尊重，保障晚会有序进行。
（五）现场照片视频拍摄、直播保障
配备专业摄像、摄影人员，全程记录晚会节目、启动仪式、嘉宾互动等重点环节，保证画面清晰、构图完整，活动结束后提供现场照片、视频；搭建稳定直播链路，做好直播信号调试、备份与实时值守，保障直播画面流畅、音画同步，满足线上同步观看、后续宣传素材留存使用需求。
（六）内外场氛围营造
服务目标：统筹做好内外场氛围布置，外场规范搭建桁架展板，内容贴合迎新及科技文化节主题，排版美观、安装牢固；内场配套布置 KT 板、主题标识等装饰物料，物料安装平整牢固、色调协调统一，强化整体氛围感，打造沉浸式活动场景。
（七）后勤保障
实施团队承诺提供不低于3人驻场团队，在项目启动后直至项目验收交付期间提供驻场服务。做好施工安全保障工作，保障施工人员操作规范安全，项目进行过程中，不得随意更换人员。
此次迎新晚会场地搭建与流程配合服务，将围绕 “温馨迎新、展现风采”的核心，通过专业团队执行、多环节协同、全程质量把控等方式开展，为启动仪式的顺利举办提供坚实保障。详细服务需求如下：
	序 号
	内 容
	要  求
	备 注

	1
	准备工作
	活动筹备时间紧，涉及环节多，需提前完成场地勘测、方案设计及物料采购；组织搭建团队进行思想动员，明确分工，确保高效协作。
	

	2
	主舞台搭建
	1、 根据学院晚会主题设计舞台造型，融入青春、阳光、通达学院等主题元素
2、 舞台尺寸需满足开场舞蹈、节目演出、领导发言、启动仪式等环节需求，高度适中以保证全场视野
3、 采用环保材料搭建，确保结构承重达标，通过安全检测，同时对场地地面进行保护措施
4、 舞台背景板设计简洁大气，色彩搭配明快，突出迎新主题。
	

	3
	灯光、音响、视频系统控制
	1、 灯光系统需涵盖面光、逆光、染色光等，根据环节需求切换灯光效果，如启动仪式时采用暖色调聚光，营造庄重氛围
2、 音响设备音质清晰无杂音，保证领导讲话、视频播放、歌曲演唱等环节内容传播准确，提前测试不同区域音效
3、 视频系统支持多画面切换，能满足播放迎新短片、活动实时画面等，分辨率与主屏适配，播放流畅无卡顿。
	需安排专业技术人员全程值守，应对设备突发状况

	4
	启动仪式环节装置设置及主屏效果配合
	1、 设计创意启动装置，操作简便且具有视觉冲击力
2、 启动瞬间主屏同步展示动态特效，与装置动作精准呼应
3、 主屏画面需提前制作，包含启动倒计时、流程指引等内容，确保与仪式环节节奏一致
4、 迎新晚会需设置抽奖环节，需要准备抽奖系统
	装置需进行多次调试，避免出现卡顿或失误

	5
	会场内观众座椅设置
	1、 根据内场座位设置需要确定座椅数量，保证内场及看台座位数不少于3300个，内场座位预计不少于2200个，采用统一款式的座椅，摆放整齐划一，间距合理、动线流畅
2、 观众区座位需准备拍手器、数码荧光棒等简单互动道具
3、 预留嘉宾进出通道，宽度不小于1.2米，通道两侧设置引导标识。
	至少提前一天完成座椅摆放并进行检查调整

	6
	现场照片视频拍摄、直播信号保障

	1. 拍摄配置不少于2台摄像机、1台单反相机，设置主机位、侧机位，覆盖舞台全景、节目特写、启动仪式、嘉宾采访等关键场景，全程不间断记录；晚会结束后24 小时内交付精选原图、短视频素材，48小时内提供完整录播成片。
2. 直播系统设置主备双信号源，配备备用交换机、备用摄像机、备用电源，提前完成全流程联调；直播期间安排专人专职盯守信号，出现卡顿、断流等故障第一时间切换备用链路，杜绝长时间黑屏、无声等重大事故。
3. 拍摄素材构图规范，重点抓取新生风采、启动仪式高光瞬间、集体大合影等宣传画面；视频素材统一分辨率、码率标准，照片无过曝、虚焦，素材分类整理归档，便于学院后续公众号、视频号等宣传使用。
4. 直播画面增加活动主题字幕、学院 LOGO 角标，直播音量与现场音响分开管控，避免啸叫、杂音，线上观众收听观感稳定。
	

	7
	内外场氛围营造

	1. 所有桁架展板、KT 板、主题标识需根据主题提供设计稿，颜色、字体、LOGO 比例不得随意改动；进场安装前提交小样供我方核对确认，确认无误后方可制作进场。
2. 外场桁架做好防风加固处理，支架配重达标，展板接缝平整、无翘边；内场氛围营造摆放位置按不遮挡疏散通道、消防设施、观众视线。
3. 所有物料安装、拆除严格遵守场馆管理规定，施工过程保护墙面、地面，不造成场馆设施损伤；活动结束后及时清场，全部物料有序拆除、垃圾清运干净，恢复场地原貌。
4. 氛围物料色调与主舞台、LED 大屏视觉风格统一，内外场主题呼应，重点突出迎新、科技文化艺术节元素，兼顾青春活力与正式庄重的晚会主题。
	


设备清单
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	线阵主扩音响
	只
	16
	应采用中高端专业级音响设备，需在整个音频范围内保持均匀响应，尤其低频和高频部分，确保声音饱满度与清晰度 ‌

	2
	线阵返听音响
	只
	6
	同上

	3
	线阵超低音箱
	只
	8
	建议响应效率频率响应：28 Hz ~ 180Hz (+ 3dB )，

	4
	数字功放
	台
	8
	

	5
	32路数字调音台
	台
	1
	

	6
	无线麦克风
	套
	8
	

	7
	信号增强器
	套
	2
	

	8
	PC播放器
	台
	2
	

	9
	麦架
	支
	4
	

	10
	电动升降葫芦
	台
	4
	

	11
	电脑切割灯
	台
	18
	

	12
	电脑光束灯
	台
	40
	

	13
	LED Par灯
	只
	40
	

	14
	灯控台
	台
	1
	

	15
	LED频闪灯
	只
	40
	

	16
	电柜
	台
	2
	

	17
	信号放大器
	台
	4
	

	18
	薄雾机
	台
	2
	

	19
	系统线材
	套
	1
	

	20
	主屏
	平方
	
	根据舞台大小实际确定，主屏长度不小于18米，主屏高度不小于6米，屏幕像素点间距不得大于3mm

	21
	PC播放器
	台
	2
	

	22
	光纤
	条
	1
	

	23
	视频服务器
	台
	1
	

	24
	视频控台C5
	台
	1
	

	25
	启动仪式
	项
	1
	含启动仪式装置及配合仪式的屏幕效果

	26
	LAYHER架
	项
	
	含主结构及面光架

	27
	舞台平面地毯
	平方
	
	不少于300㎡

	28
	铝合金静音承重舞台
	方
	
	主舞台视觉效果呈现长度不小于36米，宽度不小于8米，承载人数不少于80人

	29
	音响技术团队
	项
	1
	专业技术人员不少于1人

	30
	灯光技术团队
	项
	1
	专业技术人员不少于1人

	31
	视频技术团队
	项
	1
	专业技术人员不少于1人

	32
	观众座位
	个
	3300
	内场座椅要求坚固，含布置和数码荧光棒、拍手器互动道具

	33
	设备运输及安装调试
	
	
	

	34
	场内外氛围营造
	
	
	外场桁架展板、内场KT 板、主题标识

	35
	现场摄影摄像
	
	
	

	36
	直播信号保障
	
	
	

	总价
	





[bookmark: _Toc1983573]评标方法及评标标准
一、评标方法
本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
二、评标标准
	序号
	评分因素
	评分标准

	1
	报价
(30分)
	以满足招标文件要求的最低报价为评标基准价，得满分30分，其它报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×30×100％

	2
	团队能力（15分）
	1.项目团队核心成员（如项目经理、技术总监等）具备5年以上演出舞台搭建、灯光视频控制相关项目管理经验，每有1人得2分，最多得10分；需提供相关工作经历证明。
[bookmark: _GoBack]2.参评团队有创办过类似大型活动且运营3年及以上经历的得5分,运营不满3年的得2分。（提供相应活动照片、视频、合同）

	3
	实施方案（35分）
	（一）舞台效果呈现（10分）​
优秀（10分）：完全符合演出主题和风格，设计新颖独特，极具创意，色彩搭配和谐统一，造型设计美观大方，整体视觉效果极佳。​
良好（8分）：基本符合演出主题和风格，设计有一定创意，能体现演出特色，色彩搭配基本协调，造型设计较为美观，整体视觉效果较好。​
一般（5分）：大致符合演出主题和风格，设计创意不足，较为常规，缺乏独特性，色彩搭配略有不协调，造型设计普通，整体视觉效果一般。
较差（4分）：不符合演出主题和风格，设计无创意，陈旧乏味，没有视觉亮点，色彩搭配混乱，造型设计粗糙，整体视觉效果差。
不提供不得分。
（二）灯光控制（10分）​
优秀（10分）：灯光布局科学合理，类型选择精准，能突出重点区域和人物，完美契合演出需求。​
良好（8分）：灯光布局基本合理，类型选择较为恰当，能较好突出重点区域和人物，符合演出基本需求。​
一般（5分）：灯光布局存在一定不合理之处，类型选择不够精准，突出重点区域和人物效果一般，基本满足演出需求。​
较差（2分）：灯光布局混乱，类型选择不当，无法突出重点区域和人物，不能满足演出需求。​
不提供不得分。
（三）音响控制（10分）​
优秀（10分）：音响设备选型高端且适配，布局科学合理，能保证声音全面覆盖演出场地，音质极佳，语言和音乐细节都能准确传递给观众，无任何模糊感。​
良好（8分）：音响设备选型合适，布局基本合理，声音覆盖范围和音质能满足演出基本需求，声音基本清晰，语言和音乐主要内容能准确传递，轻微模糊但不影响理解。​
一般（5分）：音响设备选型存在一定不足，布局有不合理之处，声音覆盖范围和音质一般，声音清晰度一般，语言和音乐部分内容传递不够准确，有一定模糊感。​
较差（2分）：音响设备选型不当，布局混乱，声音覆盖范围小且音质差，无法满足演出需求，声音模糊不清，语言和音乐内容难以准确传递，严重影响观众理解。​
不提供不得分。
（四）方案创新性（5 分）​
优秀（5分）：方案在舞台效果、灯光音响、视频等方面有诸多新的想法和独特尝试，具有较高的创新性和前瞻性。​
良好（3 分）：方案在部分方面有新的想法和尝试，有一定的创新性。​
一般（1 分）：方案创新性不足，基本沿用常规思路，新想法和尝试少。
较差（0分）：方案无任何创新，完全照搬传统模式。​

	4
	企业业绩（10分）
	提供2023年10月1日以来（以合同签订时间或发票为准）供应商签订过的演出服务合同或开具的发票复印件，每有一项得2分（同一单位的多次合作算一个案例），最高10分。

	5
	服务保障（10分）
	（一）根据投标人提供过往服务保障案例评分。（5分）
案例内容完整，科学合理、操作性强的，得5分；
案例内容较完整，较科学合理，有可操作性的，得4分；
案例内容基本完整，操作性一般，得3分；
案例内容有缺失，操作性较差，得2分；
未提供不得分。
（二）根据投标人提供应急事件处理方案评分。（5分）
方案内容完整、详细，进度控制合理，可行性强且完全满足项目实际需求，得5分；
方案内容完整，进度控制较合理，可行性较强且满足项目实际需求，得4分；
方案内容基本完整，有进度控制但略有瑕疵，基本满足项目实际需求，得3分；
方案内容有缺失，进度控制不明确，不太满足项目实际需求，得2分；
未提供不得分。


注：1、评分细则中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供复印件，要求“原件备查”的须在投标截止前将相关原件或公证件带至开评标现场并按要求提交评委会审查。 
2、评标时，未能按以上要求提供相应证明（复印件和原件、公证件）的，不作为评标 
依据，不得分。

